BMスマートAirファームウェア Ver3.0.3B ベータ版について
ケージーエス株式会社

１．はじめに
このパッケージには、ブレイルメモスマートAir用ファームウェア Ver3.0.3B ベータ版が含まれています。
ブレイルメモスマートAir16とブレイルメモAir32は、ファームウェアが共通になっています。
ブレイルメモスマート16やブレイルメモスマート40をご利用頂いている場合は、「BMスマート16/40用」のインストールパッケージをご用意ください。


２．プログラムのインストールの方法
インストールには、SDカード、またはUSBメモリーが必要です。あらかじめご用意ください。

〔インストール手順〕
（１）BMスマートAir16の電源をオフにします。
本機がスリープ状態になっている時は、電源スイッチで動作状態に戻した後、更に、電源スイッチを３秒程度、右にスライドさせて、電源をオフにしてください。
音声がオンになっている場合は、「BMスマートエアを終了します。」というメッセージが発声されます。

（２）インストール中のバッテリー切れを防ぐため、本機にACアダプタを接続してください。

（３）このパッケージに含まれるProgramsフォルダを、パソコンなどで、フォルダごと、SDカードまたはUSBメモリの一番外側にコピーしてください。

（４）コピーしたSDカードまたはUSBメモリを、本機の外部SDカードスロット、または本体左側面のUSBコネクタに接続してください。

（５）コントロールキーを押したままで、電源スイッチを右にスライドし、本機を起動します。
〔重要〕この時、コントロールキーは、「ピピ」という起動音がしてから、５秒程度、押したままにしておいてください。
すると、20秒くらい後に、「BMスマートを起動しています。」、「新しいファームウェアをインストールします。」などと発声して、インストールが始まります。
インストール中は、SDカードやUSBメモリーを取り外さないでください。

（６）インストールは、約１分で終了します。
インストールに成功すると、次のメッセージが表示されます。
　「次のバージョンのインストールが完了しました。」
　「Ver3.0.3B」
この場合は、エンターキーを押してメッセージを閉じてから、インストールに使用したSDカード、またはUSBメモリーを取り外してください。

もし、次のメッセージが表示された場合は、インストールがうまくできていません。
　「このプログラム情報は正しくインストールされていません。再インストールを行ってください。」
この場合は、お手数ですが、インストールパッケージのダウンロードからやり直してみてください。


〔ファームウェアのバージョンアップコマンドを使用する〕
本機起動時のバージョンアップがうまく行かない場合は、以下の方法もお試しください。
（１）本機を起動します。
作業中のウィンドウがある場合は、データを保存して、ウィンドウを閉じてください。
また、通信ポートなどを使用中の場合は、切断してください。

（２）新しいファームウェアのProgramsフォルダをコピーしたSDカード、またはUSBメモリーを、本機に接続します。
「SDカードが挿入されました」のようなタイトルのウィンドウが開いた場合は、エスケープキーを押して、閉じてください。

（３）以下のコマンドを実行します。
　メインメニュー → ヘルプ → ファームウェアのバージョンアップ
　メインメニューは、ウィンキー＋スペースキーの操作で開きます。
　下矢印キーで、メニュー内の各項目まで移動し、エンターキーを押してください。
このコマンドで、新しいバージョンのファームウェアが見つかると、次のようなメッセージが表示されます。
　「新しいファームウェアが見つかりました。インストールしますか？」
この場合、エンターキーを押すと、ファームウェアのコピーが始まります。
コピー中は、SDカードやUSBメモリーを取り外さないでください。

もし、新しいバージョンのファームウェアが見つからなかった場合には、次のメッセージが表示されます。
　「新しいファームウェアが見つかりませんでした。」
この場合は、ProgramフォルダがSDカードなどに正しくコピーできていないか、または既にこのファームウェアのバージョンがインストールされている可能性があります。
現在のファームウェアバージョンの確認方法は、次項をご参照ください。

（４）ファームウェアのコピーが終了すると、次のメッセージが表示されます。
　「コピーが終了しました。再起動すると、新しいファームウェアが読み込まれます。」
このメッセージが表示されたら、点字キーから「Ｙ」（１，３，４，５，６の点）を入力して、本機を再起動してください。
このメッセージをキャンセルしてしまった時は、手動で本機を再起動して頂いても問題ありません。

（５）再起動後に、インストールの完了処理が行われます。
この作業は、約１分で終了し、次のメッセージが表示されます。
　「次のバージョンのインストールが完了しました。」
　「Ver3.0.3B」
エンターキーを押してメッセージを閉じてから、インストールに使用したSDカード、またはUSBメモリーを取り外してください。


３．バージョンの確認方法
現在のファームウェアのバージョンを確認するには、ウィンキーと1,2,5の点を押します。
すると、「本機の情報」ウィンドウが開きます。

このウィンドウには、ファームウェアやOSのバージョン、その他の情報が表示されます。
このパッケージのファームウェアがインストールされると、以下のように表示されます。
　「ファームウェア ver3.0.3B」

「ファームウェアバージョン」の番号が、これより小さい場合は、このパッケージのファームウェアのインストールを行ってください。
バージョンが確認できたら、エンターキーを押して、このウィンドウを閉じてください。


４．エアコータクンユーザの皆様へ
新しいファームウェアをインストールすると、お使いのエアコータクンがプレインストール版(体験版)に戻ります。
エアコータクン製品版ユーザの方は、ファームウェアのバージョンアップ終了後に、以下の操作を行ってください。
（１）本機の電源をオフにします。
（２）エアコータクン製品版のSDカードを、本機のSDカードスロットに挿入します。
（３）本機を起動します。
すると、本機の起動中に、エアコータクンの製品版プログラムが再インストールされます。
（４）インストールが終了したら、エアコータクン製品版のSDカードを取り出してください。
なお、エアコータクンを再インストールすると、内蔵SDカードにコピーされている辞書が削除されます。
必要な場合は、以下のコマンドを実行して、再度辞書データのコピーを行ってください。
　エアコータクンのメニュー → 設定 → 点字辞書コピーユーティリティ


５．ＢＭスマート拡張機能ライセンスについて
BMスマートファームウェア Ver1.2より、本機の機能の中で、より専門的な機能、上級者向けの機能を、「拡張機能」として整備させて頂いています。
このバージョンには、以下の拡張機能があります。
・マイクロソフトオフィス（ワード・エクセル・パワーポイント）データの閲覧機能。
・ＰＤＦデータの閲覧機能。
これらの機能をご利用頂くには、本機に「ＢＭスマート拡張機能ライセンス」（別売）をインストールして頂く必要があります。

このライセンスをご利用頂いているお客様で、本機の修理のために代替機などをご使用頂く場合は、次のコマンドにより、ライセンスを別のBMスマートシリーズ機との間で移動して頂くことが可能です。
　メインメニュー → ヘルプ → BMスマート拡張機能ライセンスのインストール
　なお、ライセンスを移動する際には、インストールに使用したライセンスＳＤカードが必要になりますので、あらかじめご用意ください。

〔ライセンスのご購入について〕
「ＢＭスマート拡張機能ライセンス」は、ケージーエス株式会社で販売致します。
詳しくは、以下までお問い合わせください。
　ケージーエス株式会社 
　Tel: 0493-72-7311
　E-mail: info1@kgs-jpn.co.jp

以上