BMスマート16/40 OS Ver1.105 バージョンアップパッケージについて
ケージーエス株式会社

１．はじめに
このパッケージは、点字ディスプレイ ブレイルメモスマート(BMS16/40)のOSをバージョンアップします。
（BMスマートエア用のものではありませんので、ご注意ください。）
このパッケージに含まれるOSのバージョンは、Ver1.105です。
ご使用のBMスマートのOSが、「Ver1.104」か、それ以下の場合は、この文書をよくお読み頂き、OSのバージョンアップを行ってください。

なお、ご使用の端末のOSバージョンは、以下のコマンドでご確認頂けます。
　メインメニュー → ヘルプ → バージョン情報
　「OSビルド」の行をご確認ください。

２．BMスマート(BMS16/40) OS Ver1.105 での改良点について
このバージョンでは、以下の問題を修正しました。
（１）内蔵SDカード内のレジストリファイルが何らかの原因で破損すると、最悪の場合、OSが起動できなくなる問題を修正しました。
（２）Windows10のパソコンとUSBポートで接続し、点字ディスプレイとして使用した後、USBケーブルを再接続すると、BMスマートがハングアップ状態になる問題を修正しました。

３．OSのバージョンアップ方法
（１）OSのバージョンアップには、SDカードが必要です。あらかじめご用意ください。
また、OSは、内蔵SDカード内の専用パーティションにインストールされます。
このため、何らかの原因でインストールに失敗した場合に備えて、OSのバージョンアップを行う前に、内蔵SDカード内のお客様データをバックアップしておくことをお勧め致します。
下記の、〔内蔵SDカード内のお客様データのバックアップ手順〕を参照してください。
なお、「BMスマート拡張機能ライセンス」は、別の場所にインストールされますので、アンインストールして頂く必要はありません。

（２）このOSをご利用頂く場合、ファームウェアも対応するバージョンに変更して頂く必要があります。
（対応バージョン）
　製品版: Ver2.2.0A以降
　ベータ版: Ver2.2.2C以降
ご使用のファームウェアのバージョンがそれ以前の場合は、先にファームウェアのバージョンアップを行ってください。
ファームウェアのバージョンは、次のコマンドでご確認頂けます。
　メインメニュー → ヘルプ → バージョン情報
　「ファームウェア」の行をご確認ください。

（３）準備ができたら、OSのバージョンアップを行います。
下記の、〔OSのバージョンアップ手順〕を参照してください。


〔内蔵SDカード内のお客様データのバックアップ手順〕
次のように操作してください。

（１）作業中のウィンドウがある場合は、データを保存して、ウィンドウを閉じてください。

（２）バックアップ中のバッテリー切れを防ぐため、本機にACアダプタを接続してください。

（３）バックアップデータを保存するための、SDカードを挿入してください。
「SDカードが挿入されました」のようなタイトルのウィンドウが開いた場合は、エスケープキーを押して、閉じてください。

（４）次のコマンドを実行します。
　メインメニュー → ツール → 内蔵SDカード、データのバックアップ

もし、メインメニューにこのコマンドが表示されない場合は、次の手順で、「簡単操作設定」を一時的に変更してください。
（Ａ）次のコマンドを実行します。
　メインメニュー → 各種設定 → 簡単操作設定
すると、「簡単設定」ウィンドウが開きます。
（Ｂ）「簡単設定」ウィンドウには、本機内のプログラムや機能を、利用可能にするか、隠してしまうかの設定が並んでいます。
下矢印キーで次の項目まで移動してから、右矢印キーを押して、この項目を「利用可能にする」に変更してください。
　「B9 内蔵SDカード内のデータのバックアップ機能」
（Ｃ）変更できたら、エンターキーを押してください。
（Ｄ）本機を再起動する確認のメッセージが表示されますので、点字キーから、「Y」（1,3,4,5,6の点）を入力してください。
（Ｅ）本機が再起動したら、次のコマンドを実行してください。
　メインメニュー → ツール → 内蔵SDカード、データのバックアップ

（５）すると、次のようなメッセージが表示されます。
「記憶メディアの選択（バックアップマネージャ）」
「バックアップ先　外部SDカード (SDMemory2)」
このメッセージが表示されたら、エンターキーを押してください。

（６）続いて、次のように表示されます。
「処理を選択してください。」
「１．バックアップ: 内蔵SDカードの対象フォルダをバックアップする」
このメッセージが表示されたら、エンターキーを押してください。

すると、「バックアップしています」と発声して、ファイルのコピーが始まります。
バックアップした情報は、外部SDカード内の「BMS_Backup」フォルダ内に保存されます。

（７）バックアップが終わると、再度、以下のように表示されます。
「処理を選択してください。」
「１．バックアップ: 内蔵SDカードの対象フォルダをバックアップする」
今度は、エスケープキーを押して、バックアップマネージャを終了させてください。

内蔵SDカード内の、お客様データがバックアップできたら、次に進んでください。


〔OSのバージョンアップ手順〕
次のように操作してください。

（１）作業中のウィンドウがある場合は、データを保存して、ウィンドウを閉じてください。

（２）インストール中のバッテリー切れを防ぐため、本機にACアダプタを接続してください。

（３）ご使用の機種に合わせ、このパッケージに含まれる BMS16OS、またはBMS40OS フォルダを、パソコンなどで、フォルダごと、SDカードの一番外側にコピーしてください。

（４）コピーしたSDカードを、本機の外部SDカードスロットに挿入してください。
すると、次のようなメッセージが表示されます。
「OSバージョンアップの確認」
「記憶メディア内に、新しいOSイメージが見つかりました。OSをバージョンアップしますか？ ...」

（５）このメッセージが表示されたら、点字キーから「Y」（1,3,4,5,6の点）を入力します。
すると、「しばらくお待ちください。」と表示され、OSの情報が内蔵SDカード内の所定の場所にコピーされます。

（６）コピーが終わると、次のメッセージが表示されます。
「OSバージョンアップの確認」
「本機を再起動して、OSの更新を開始します。 ...」
このメッセージが表示されたら、点字キーから「Y」（1,3,4,5,6の点）を入力します。
すると、本機が再起動し、「BMスマートエア起動」の表示になります。

（７）OSのバージョンアップには、１分〜２分程度かかります。
OSのバージョンアップが終了すると、ファームウェアが起動します。

（８）次のコマンドで、OSのバージョンが変更されていることをご確認ください。
　メインメニュー → ヘルプ → バージョン情報
　「OSビルド NK Version:1.105」

以上で、OSのバージョンアップ作業は終了です。